(module "BM02B-GHS-TBT" (layer F.Cu) (tedit 5CE4BA9C)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "BM02B-GHS-TBT" (at 0 -7.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad "1" smd rect (at 0.625 -3.075) (size 0.6 1.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -0.625 -3.075) (size 0.6 1.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 1.975 0) (size 1 2.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at -1.975 0) (size 1 2.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
